# Übersicht Räder

Einlagerungsinformationen
Satznummer:

9.716.991

Eingangsdatum:

27.03.2025

Serviceart:

Lagern, Reinigen, Prüfen

Ausgangsdatum:

Autohaus:

113 B & E / Kiel

Bemerkung: Beschädigung am Reifen VR vor der Montage prüfen; OJ 11.08.2025
Prüfbericht
Fahrzeugdaten
Kennzeichen:

ECK-TE28E

FIN:

YV1LFH5V2P1964399

Fzg. Bezeichnung:

Anrede:

Haltername:

Arte Agentur f. soz. Dienste UG

Straße:

Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Fahrzeugdaten anzeigen / ändern
Rücklieferungen und Expresslieferung
Rückliefertermin:

Ladestelle:

Rückgabe Bemerkung:

Geprüfte Räder
Position▼ | Reifengröße▲ | L1▲ | L2▲ | SI▲ | Reifenhersteller▲ | Reifenmodell▲ | Herstellerkennung▲ | DOT▲ | Profil▲ | Notlaufeigenschaften▲ | Reifenart▲ | Felgenart▲ | Empfehlung▲
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Anz= 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
VL | 275/35R22 | 104 |  | V | Pirelli | Scorpion Winter |  | 2722 | 6,6 mm | N | Winterreifen |  | keine Fehler
VR | 275/35R22 | 104 |  | V | Pirelli | Scorpion Winter |  | 2722 | 6,5 mm | N | Winterreifen |  | leichte Fehler
HL | 275/35R22 | 104 |  | V | Pirelli | Scorpion Winter |  | 2722 | 6,8 mm | N | Winterreifen |  | keine Fehler
HR | 275/35R22 | 104 |  | V | Pirelli | Scorpion Winter |  | 2722 | 6,7 mm | N | Winterreifen |  | keine Fehler

VL
I:

6,9 mm

M:

6,9 mm

A:

6,6 mm

X
Empfehlung Reifen:

keine Fehler

Empfehlung Felgen:

keine Fehler

Empfehlung:

keine Fehler

HL
I:

7,0 mm

M:

6,8 mm

A:

6,8 mm

X
Empfehlung Reifen:

keine Fehler

Empfehlung Felgen:

keine Fehler

Empfehlung:

keine Fehler

VR
I:

6,9 mm

M:

6,9 mm

A:

6,5 mm

X
Rad- und Felgenfehler

1. Flanke beschädigt

Empfehlung Reifen:

leichte Fehler

Empfehlung Felgen:

keine Fehler

Empfehlung:

leichte Fehler

HR
I:

6,7 mm

M:

6,8 mm

A:

6,9 mm

X
Empfehlung Reifen:

keine Fehler

Empfehlung Felgen:

keine Fehler

Empfehlung:

keine Fehler

Position:

VL

Position:

VR

Position:

HL

Position:

HR